Инструкция по применению

Вставьте две пальчиковые батарейки АА (1,5 V) в специальный контейнер в ручке. Время работы зависит от интенсивности использования. Для приведения мухобойки в рабочее состояние, достаточно кратко нажать на кнопку. Светодиод, расположенный на ручке показывает, что идет процесс зарядки. Отпустите кнопку. Электрическая мухобойка готова к уничтожению насекомых. Взмахните мухобойкой, так чтобы насекомое коснулось сеток, раздастся характерный щелчок. Необходимо снова зарядить мухобойку кратким нажатием на кнопку. Насекомых, оставшихся на поверхности сетки, можно удалять щеткой, не используйте воду.

Меры предосторожности

* Требует бережного обращения, беречь от детей.
* Не трогать сетку при нажатой кнопке.
* Не использовать вблизи легко воспламеняемых веществ.
* Не использовать во время дождя, беречь от влаги.
* Если вы не используете мухобойку, разрядите сетки металлическим предметом от остаточного заряда.